**Fulda lancia Conveo Tour 2, pneumatico estivo per veicoli commerciali leggeri**

Fulda, marchio tedesco diventato celebre per l’eccellente rapporto qualità-prezzo, lancia **Conveo Tour 2**, pneumatico estivo di nuova generazione per veicoli commerciali leggeri. Conveo Tour 2 punta a offrire **consumi ridotti e maggiore durata**[[1]](#footnote-1) ai proprietari di veicoli commerciali leggeri, riducendo il costo totale di possesso.

Fulda Conveo Tour 2 è stato pensato per rispondere all’espansione del segmento dei pneumatici estivi per veicoli commerciali leggeri, la cui produzione si prevede crescerà del 12% tra il 2016 e il 2021[[2]](#footnote-2).

**Riduzione dei consumi e maggiore durata**

L’innovativo disegno **EcoTread** con elevato numero di intagli contribuisce a **ridurre la resistenza al rotolamento1**. Grazie a questa nuova costruzione, la deformazione del pneumatico risulta ridotta, producendo meno calore. La riduzione dell’energia dissipata contribuisce a sua volta a ridurre i consumi. Inoltre, la struttura e l’ottimizzazione della cavità del pneumatico ne garantiscono una **maggiore durata**1.

**Scanalature AquaFlow per la resistenza all’aquaplaning**

Conveo Tour 2 dispone di **tre ampie scanalature** lungo la circonferenza del battistrada, che assicurano una **corretta evacuazione dell’acqua**, con conseguente aumento della resistenza all’aquaplaning1. Inoltre, il profilo intagliato aumenta l’aderenza sul bagnato.



**Design EcoTread Struttura robusta Scanalature AquaFlow**

La gamma Conveo Tour 2, che offre alle flotte e alle piccole e medie imprese consumi ridotti e maggiore durata1, è già disponibile nelle prime misure e sarà completata entro i prossimi mesi, per un totale di 21 misure.

|  |  |
| --- | --- |
| **Elenco completo misure** | 205/70R15C 106/104S |
| 185/75R14C 102/100R | 205/75R16C 110/108R |
| 185/75R16C 104/102R | 215/60R16C 103/101T |
| 185R14C 102/100R | 215/65R16C 106/104T |
| 195/60R16C 99/97H | 215/65R16C 109/107T |
| 195/65R16C 104/102T | 215/70R15C 109/107S |
| 195/70R15C 104/102S | 215/75R16C 113/111R |
| 195/75R16C 107/105S | 225/65R16C 112/110R |
| 195R14C 106/104S | 225/70R15C 112/110S |
| 205/65R15C 102/100T | 225/75R16C 121/120R |
| 205/65R16C 107/105T | 235/65R16C 115/113S |

1. Rispetto al predecessore [↑](#footnote-ref-1)
2. Basato su dati interni [↑](#footnote-ref-2)